山东省城市服务技师学院

学生宿舍床上用品采购需求方案及清单

采购人：山东省城市服务技师学院

项目名称：学生宿舍床上用品

编制时间： 2020年1月19日

一、项目概况及预算情况

1. 项目名称：山东省城市服务技师学院学生自费购买学生宿舍床上用品，每套包括棉被1床、床垫1个、棉褥1个、枕头1个、蚊帐1个、被套2个、床单2个、枕套2个、枕巾2条。

2. 招标控制价：以上用品约需2500套（以学生实际需求套数为准），每套价格控制在340元以内，本项目预算为人民币850000元。

3. 资金性质：学生自费。

4. 采购方式：公开招标。

二、采购标的具体情况

（一）采购内容

棉被

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格尺寸m | 被胎 | 面料 |
| 被胎重量g | 被胎成分 |
| 1 | 2.00×1.50 | 2000 | 化纤 | 纯棉印染布（平纹）颜色：军绿经纬纱线线密度：（21s）经纱密度：236根/10cm（60根/英寸）纬纱密度：228根/10cm（58根/英寸） |

1.执行标准

1.1 被胎质量要求按照GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准执行；

1.2 被面内在及外观质量按GB/T22796-2009《被、被套》标准合格品及以上要求，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准规定。

2.其它技术要求

2.1 棉被尺寸公差±2%；填充物重量偏差率≥-3%；面料经纬密度偏差≥-2%。

2.2 缝制及外观要求

2.2.1面料不准拼幅或有接头。

2.2.2 做工良好、表面平整、手感膨松柔软、厚薄均匀、无块状、包边整齐、四角平直。

3.标识按GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第四部分 纺织品和服装使用说明》执行。

棉褥

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格尺寸m | 褥胎 | 面料 |
| 褥胎重量g | 被胎成分 |
| 2 | 2.00×0.90 | 1250 | 化纤 | 纯棉印染布（平纹）颜色：军绿经纬纱线线密度：（21s）经纱密度：236根/10cm（60根/英寸）纬纱密度：228根/10cm（58根/英寸） |

1.执行标准

1.1褥胎质量要求按照GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准执行；

1.2 褥面内在及外观质量按GB/T22796-2009《被、被套》合格品及以上要求，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准规定。

2.其它技术要求

2.1 棉褥尺寸公差±2%；填充物重量偏差率≥-3%；面料经纬密度偏差≥-2%。

2.2 缝制及外观要求

2.2.1 面料不准拼幅或有接头。

2.2.2做工良好、表面平整、手感膨松柔软、厚薄均匀、无块状、包边整齐、四角平直。

3.标识按GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第四部分 纺织品和服装使用说明》执行。

床单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格尺寸m | 面 料种 类 | 面料图案 | 线 密 度tex | 经纱密度根/10cm | 纬纱密度根/10cm |
| 3 | 2.20×1.10 | 纯 棉印花布（平纹） | 军绿 | 27.8（21s） | 250 | 212 |

1.执行标准

床单内在及外观质量按GB/T22797-2009《床单》合格品要求，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准规定。

2.其它技术要求

2.1床单尺寸公差±2%；经纬密度偏差≥-2%；面料平方米重量偏差≥-5%。

2.2水洗后规格尺寸≥2.10m×1.10m。

2.3 缝制要求

2.3.1 床单不准拼幅或有接头。

2.3.2 线路顺直，针迹均匀，针迹密度不少于4针/cm，两头折边，缝线距边宽≥1cm，缝线两头回针。

3.标识按GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第四部分 纺织品和服装使用说明》执行。

被套

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格尺寸m | 面 料种 类 | 面料颜色 | 线 密 度tex | 经纱密度根/10cm | 纬纱密度根/10cm |
| 4 | 2.10×1.55 | 纯棉印花布 | 军绿 | 19.4（30s） | 284 | 249 |
|

1.执行标准

被套内在及外观质量按GB/T22796-2009《被、被套》标准合格品要求、符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准规定。

2.其它技术要求

2.1 被套尺寸公差±2%；经纬密度偏差≥-2%；面料平方米重量偏差≥-5%。

2.2 缝制要求

2.2.1 被套不准拼幅或有接头，被套里、面经纬方向一致。

2.2.2 线路顺直，针迹均匀，针迹密度不少于4针/cm，开口两头缝线回针3次，重叠长度≥1cm。

2.2.3 被套开口在长度方向一头，开口长度60cm～70cm，开口距一侧40cm，用拉链、粘扣封口或均分三处各加二根带绕系。

3.标识按GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第四部分 纺织品和服装使用说明》执行。

枕套

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格尺寸m | 面 料种 类 | 面料颜色 | 线 密 度tex | 经纱密度根/10cm | 纬纱密度根/10cm |
| 5 | 0.65×0.40 | 纯棉印染布 | 军绿 | 19.4（30s） | 284 | 249 |
| 27.8（21s） | 250 | 212 |

1.执行标准

枕套内在及外观质量按GB/T22843-2009《枕、垫类产品》标准合格品要求，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准规定。

2.其它技术要求

2.1枕套尺寸公差±2%；经纬密度偏差≥-2%；面料平方米重量偏差≥-5%。

2.2 缝制要求

2.2.1 枕套不准拼幅或有接头，枕套里、面经纬方向一致。

2.2.2 线路顺直，针迹均匀，针迹密度不少于4针/cm，开口处缝线回针3次 ，重叠长度≥1cm。

2.2.3 枕套开口在反面，距长度一端15cm处，开口处重叠≥6cm。

3.标识按GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第四部分 纺织品和服装使用说明》执行。

枕芯

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格尺寸m | 总重量g | 填充物重量gg | 填充物类别 | 面料及基本要求 |
| 6 | 0.60×0.38 | 1850 | 1750 | 稻壳 | 针刺棉复合涤纶面料，轧花图案，内胆用无纺布，枕皮加内胆总重量≥100g |

1.执行标准

枕芯内在及外观质量按GB/T22843-2009《枕、垫类产品》标准合格品要求，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准规定。

2.其它技术要求

2.1 枕芯尺寸公差±3%；硬质棉枕芯总重量、填充物重量偏差率≥-5%；其它枕芯总重量、填充物重量偏差率≥-3%；面料经纬密度偏差≥-2%；面料平方米重量偏差≥-5%。

2.2 稻壳做填充物时，要求洁净、无灰尘、无米粒、无大块杂质，含杂率≤1%。

2.3 填充用三维卷曲涤纶短纤维做填充物时，不得使用再生涤纶短纤维，要求无严重并丝、缰丝等疵点。

2.5 缝制要求

2.5.1 枕芯面料不准拼幅或有接头，枕芯里、面经纬方向一致。

2.5.2 线路顺直，针迹均匀。

3.标识按GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第四部分 纺织品和服装使用说明》执行。

硬质棉床垫

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格尺寸m | 总重量g | 填充物 | 面 料 |
| 成份 | 重量g | 厚度cm |
| 7 | 1.95×0.90 | 2040（32s） | 涤纶纤维100% | 1750 | 3 | 1.纯涤纶或混纺坯布（平纹）（82g/m2）颜色：本白线密度：18.2tex（32s）经纱密度：236根/10cm（60根/英寸）纬纱密度：228根/10cm（58根/英寸）2.涤纶烫花无纺布，平方米重量≥125g |
|

1.执行标准

硬质棉床垫内在及外观质量按GB/T22843-2009《 枕、垫类产品》合格品要求、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类及GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准规定。

2.其它技术要求

2.1 硬质棉床垫尺寸公差±2%；总重量、填充物重量偏差率≥-5%；面料平方米重量偏差≥-5%；面料经纬密度偏差≥-2%。

2.2 填充物原料不得使用再生涤纶短纤维。

2.3 直向或横向单向断裂强力≥400N；撕裂强度：≥30N/cm。

2.4 厚度偏差率：±5%；厚度测量值：取硬质棉床垫长度方向两边1/4处、3/4处测量的平均值。

2.5 平方米重量1000g。

3．缝制及外观要求

3.1 床垫不准拼幅或有接头。

3.2 无破边、破洞、拉毛、油污斑渍，布面均匀、平坦、厚薄一致。

4.标识按GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第四部分 纺织品和服装使用说明》执行。

枕巾

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格尺寸m | 条 重克/条 | 成 份 | 棉纱线密度tex | 加工工艺 |
| 8 | 长度≥0.75宽度≥0.46 | 120 | 棉100% | 27.8（21 s） | 提花 |

1.执行标准

枕巾内在及外观质量按GB/T22864-2009《毛巾》合格品要求，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准规定。

2.其它技术要求

枕巾重量偏差率≥-5%。

3.标识按GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第四部分 纺织品和服装使用说明》执行。

蚊帐

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格尺寸（长×宽×高）m | 蚊帐总重量g | 成 份 | 网眼密度 |
| 9 | 2.00×0.90×1.70 | ≥380 | 涤纶100% (50D) | 直向≥16孔/5cm横向≥26孔/5cm |

1.执行标准

内在及外观质量按FZ/T 62014-2015《蚊帐》标准合格品要求。符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准规定。

2.其它技术要求

2.1 尺寸允差：长、宽±3%；高≥-3%。

2.2 平方米重量：≥27.0g。

2.3 面料胀破强力：≥170KPa。

3.缝制要求

3.1 蚊帐顶部四周用白色面料包边，包边宽度2cm～3cm,包边重量≤25g。

3.2线路顺直，针迹均匀，针迹密度不少于8针/3cm，开口处回针不少于1.5cm。

3.3 顶和围均要求整幅，无接缝。

3.4 开口：在长边中间开口，开口处重叠处长度为60cm～70cm。

3.5 四角打摺：长度≥3cm/摺，数量≥2个/角。

3.6 挂鼻≥8个或挂绳≥8对，牢固、均匀分布。

4.外观要求

4.1 网眼基本均匀。

4.2 无明显油污，不允许有破损。严重织疵≤2处/顶，轻微织疵≤4处/顶。

5.标识按GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第四部分 纺织品和服装使用说明》执行。

（二）需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，国家及地方现行的相关最新标准。

（三）需符合采购政策要求。

（四）项目实施的时间：2020年3月5日。交付或实施地点：采购人指定的地点。

（五）服务效率：按照采购人要求保质保量的完成服务。

（六）验收标准：合格标准。

（七）资格要求：在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有本次采购货物的经营范围，并在人员、货物、资金方面有相应的能力。

（八）本项目不接受联合体报价。

三、论证意见：无。

四、公示时间：本项目采购需求公示期限为3天：自2020年01月20日起，至2020年01月22日止。

五、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2020年 01月22日前将书面意见（含电子文件）反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向学院提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向学院同级财政部门提出投诉。

六、项目联系方式

1．采购人：山东省城市服务技师学院

联系人：张万杰

电 话：0535-2246661；13953556061

地 址：烟台市高新区海天路1001号

2．采购代理机构：山东万信项目管理有限公司

联系人：刘坤鹏

电 话（传真）：0535-3970358

地 址：山东省烟台市莱山区观海路128号