山东城市服务职业学院

无线烟感探测器采购项目询价公告

#### 一、 采购内容

山东城市服务职业学院无线烟感探测器采购项目，具体要求详见附件。

#### 二、供应商资格

（1）须为在中国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；

（2）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（供应商自拟格式承诺）；

（3）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（需提供财务报告或资信证明或自拟格式承诺、近6个月内任意一个月的纳税证明和缴纳社保证明）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）无不良信用信息记录（供应商自拟格式承诺）；

（6）本项目不接受联合体参加。

三、报价要求

1.报价文件递交时间：2025年1月23日10时00分—10时30分（北京时间）。

报价文件递交截止时间：2025年1月23日10时30分（北京时间），逾期递交或未按规定密封的报价文件不予接受。

2.响应文件递交地点：山东城市服务职业学院（烟台市高新区科创西路60号）图信楼233办公室。

3.询价时间：2025年1月23日10时30分（北京时间）。

询价地点：山东城市服务职业学院（烟台市高新区科创西路60号）图信楼233办公室。

4.联系人及联系电话：丛老师，0535-2246687。

5.报价人须提供包含以下内容的加盖单位公章的报价资料一份：工商营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、报价单、服务承诺（包括优惠条件承诺）、联系人及联系方式、供应商资格要求等。上述资料装订成册（需提供纸质版文件2份、电子扫描件1份），自行密封并在封面加盖单位公章，否则视为无效报价。所交资料因存档需要，采购人不予返还。

6.报价为完成无线烟感探测器全部内容的总价，包括人工费、材料费、交通费、运输费、利润、税金等所有费用，且供应商需综合考虑价格上涨的不确定风险。

四、其他要求

1.采购人不组织统一考察现场。供应商可自行踏勘项目现场，明确本项目的供货范围，制定合理的供货方案，确保货物达到采购人要求的质量标准。无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切与报价有关的风险、责任和义务。踏勘现场所发生的一切费用由供应商自行承担。

2.采购人未设置最低限价，但投标人报价不得明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，也不允许低于成本价报价。否则，采购人将认为其报价有可能影响产品质量、服务质量或不能诚信履约。供应商现场不能对其低报价做出合理解释的，采购人可根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等法律法规认定为无效报价。

3.成交供应商因自身原因放弃成交资格，将不允许再次参与该项目，一年内不允许参与采购人其他项目。

4.报价资料应符合完全响应山东城市服务职业学院无线烟感探测器采购项目所有要求，要求见附件。

五、控制价、付款方式、服务期限

1.控制价：本项目总控制价为人民币42000.00元。

2.付款方式：本项目无预付款，供货安装调试完毕并验收合格后支付合同价款的100%。

3.供货期限：签订合同后一个月内供货安装调试完毕。

4.安装地点：山东城市服务职业学院指定地点。

六、截止报价时间，报价人不足3家或在评审过程中实质性响应询价文件要求的报价人不足3家，采购人可改为竞争性谈判采购。

七、报价人提交报价资料视为同意该询价公告条款，采购人享有对该条款的解释权。

附件：1.货物参数要求

2.报价文件格式

山东城市服务职业学院

2025年1月19日

附件1：货物参数要求

无线烟感探测器采购项目货物参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **参数要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 无线烟感探测器 | 1.设备能够监测探测周围环境温度，当温度超过≥50°设定的报警阀值时报警，并将报警信息上传智慧消防综合管理预警系统；  2.设备能够监测探测周围烟雾浓度，当烟雾浓度超过5%OBS/M至15%OBS/M设定的报警阀值时报警，并将报警信息上传智慧消防综合管理预警系统，当烟雾的浓度低于5%OBS/M至15%OBS/M报警浓度时，报警器恢复为正常工作状态；  3.为了提升真实火灾反应速率，设备应当具有轻，中，严重三级报警功能， 在烟雾报警、温度报警同时报警下，设备应自动提升报警等级， 同时将信息上传智慧消防综合管理预警系统。  4.通讯方式 NB-lot（支持移动、联通、电信 NB-lot）  5.报警音量 大≥80dB（正前方 3 米处）；  6.工作温度：+65℃至-20℃~；  7.监视电流 监视＜6μA；  8.报警电流≥100mA；  9.报警类型：无线烟感探测器需具备低电量报警功能，当电量≤20%时，触发故障报警；  10.报警输出：报警时，LED1秒闪一至两次；  11.报警方式：声光报警；  12.电池容量：为保证产品续航，电池容量需≥3500mAH。  13.为了防止设备报警产生的剧增电流带来的电池损害，设备应具有降低剧增电流带来的电池损害，增加电池使用寿命的功能；  14.探测头污染应具备预警上报：支持污染清洗预报上报，若探测头污染程度能影响烟感正常报警判断时，将清洗信息上报到智慧消防综合管理预警系统。  15.设备能够远程设置烟雾灵敏度阈值，能够改变探测烟雾报警灵敏度；  16.设备应当具有防拆按钮。当触发时，报警器可以发出光信号，同时将信息上报到智慧消防综合管理预警系统。  17.烟感探测器应具备远程消音功能：在设备持续报警时， 通过智慧消防综合管理预警系统远程命令可进行设备的现场消音；  18.为适应冬季低温火灾高发的特点，产品在低温（0°C至-20°C）时需具备持续正常的物联通信能力。  19.无线烟感探测器安装调试完毕后，实现对接“智慧消防综合管理预警系统”网络平台的服务并承担对接所产生的接口及服务费用； | 套 | 140 |

**附件2：报价文件格式**

报价单

山东城市服务职业学院：

我单位在山东城市服务职业学院无线烟感探测器采购项目中的报价为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，大写\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

响应情况： （是/否）完全响应询价公告内容。

联系人：

联系电话：

报价单位（章）：

2024年 月 日

近三年在经营活动中无重大违法记录声明函

山东城市服务职业学院：

我公司参与 （项目名称）前近三年在经营活动中无重大违法记录，特此声明。

我公司为此声明的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，愿意接受采购人按照国家相关法律法规等规定给予的处罚。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

财务状况承诺

山东城市服务职业学院：

我公司郑重承诺具有良好的财务状况、 商业信誉良好、财务会计制度健全；严格按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制财务报表，财务报告符合适用的会计准则和相关会计制度的规定。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

山东城市服务职业学院：

我单位郑重承诺，我单位具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

无不良信用记录声明

山东城市服务职业学院：

我公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

公司被列入失信被执行人；

特此承诺：如具有不良信用记录，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，由此产生的费用及相关责任均由我公司自行承担。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

法定代表人（负责人）资格证明书

兹证明 同志，为我单位的法定代表人，身份证号码为 。

供应商：（公章）

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证  新版身份证，必须提供正面、背面双面身份证复印件 |

法定代表人授权书格式

山东城市服务职业学院：

（供应商全称）法定代表人 （姓名）

授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加你处组织的

（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。授权代表无转委托权。

法定代表人签字：

供应商单位全称（盖章）：

日 期：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

联系电 话：

|  |
| --- |
| 授权代表身份证  新版身份证，必须提供正面、背面双面身份证复印件 |