附件1

政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：山东省城市服务技师学院中餐学院、西餐学院教学设备采购项目

采购单位：山东省城市服务技师学院

编制单位：山东省城市服务技师学院

编制时间：2022年09月19日

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况

（一）是否开展需求调查

 *否*

本项目不属于《政府采购需求管理办法》第十一条中应当开展需求调查的情形。

1. 需求调查方式

 */*

（三）需求调查对象

 */*

（四）需求调查结果

1.相关产业发展情况

 /

2.市场供给情况

 /

3.同类采购项目历史成交信息

 /

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

 /

5.其他相关情况

 /

二、需求清单

（一）项目概况

本项目为中餐学院、西餐学院教学设备采购项目。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：188万元；

1包预算：88万元，2包预算：100万元。

（三）采购标的汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **标的名称** | **品目****分类编码** | **计量****单位** | **数量** | **是否进口** |
| 1 | 1 | 中餐学院烹饪实训中心所需设备采购 | A033412教学专用仪器 | 宗 | 1 | 否 |
| 2 | 1 | 西餐学院世赛基地烹饪（西餐）项目国家集训主基地建设所需设备采购 | A033412教学专用仪器 | 宗 | 1 | 否 |

（四）技术商务要求

（1）技术要求

1包：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 菜刀 | 345mm长；刀背厚2.3mm,4Cr14不锈钢材质 | 把 | 471 |
| 2 | 刀盒 | 五格；270mm\*215mm\*115mm，食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm;带一把锁 | 个 | 84 |
| 3 | 砍刀 | 380mm长，刀背厚5.8mm；4Cr13不锈钢材质 | 把 | 10 |
| 4 | 硅胶刮刀 | 总长422mm，刃长114mm，采用100%食品级硅胶，强度高，耐热温度高达230度，刀刃为硅胶材质，手柄为尼龙材质 | 把 | 4 |
| 5 | 硅胶刮刀 | 总长262mm，刃长95mm，采用100%食品级硅胶，强度高，耐热温度高达230度，刀刃为硅胶材质，手柄为尼龙材质 | 把 | 40 |
| 6 | 硅胶刮刀 | 总长346mm，刃长114mm，采用100%食品级硅胶，强度高，耐热温度高达230度，刀刃为硅胶材质，手柄为尼龙材质 | 把 | 40 |
| 7 | 硅胶刮刀 | 总长422mm，刃长114mm，采用100%食品级硅胶，强度高，耐热温度高达230度，刀刃为硅胶材质，手柄为尼龙材质 | 把 | 40 |
| 8 | 抹刀 | 10寸，420不锈钢材质。厚度渐变刀刃，人体工学手柄设计 | 把 | 20 |
| 9 | 抹刀 | 14寸，420不锈钢材质。厚度渐变刀刃，人体工学手柄设计 | 把 | 2 |
| 10 | 锯齿刀 | 刃长310mm，总长435mm；420不锈钢材质 | 把 | 20 |
| 11 | 面片分割刀 | 长度235mm，5轮，采用420不锈钢材质，可调整尺寸，带刻度，2轮间的最大宽度为120mm。 | 把 | 10 |
| 12 | 雕刻刀 | 14件套，材质为高碳合金钢，刀柄材质为工程塑脂，开刃方式为手工开刃。 | 套 | 2 |
| 13 | 食品雕刻刀 | 雕刻主刀1把，削皮刀1把，U型戳刀4把，V型戳刀3把，果挖勺1把，拉刻刀1把，挑环刀2把；技术参数：产品不锈钢部分采用4CR13不锈钢制作，不易生锈，木柄部分采用花梨木手柄，美感及使用感强；； | 套 | 100 |
| 14 | 泡沫雕刻刀 | 长270mm，刃长166，刃宽20，材质为高碳合金钢 | 把 | 2 |
| 15 | 带底座磨刀石 | 151\*51\*13；碳化硅材质，220#粒度，带橡胶底座 | 个 | 60 |
| 16 | 吐司模具 | 196\*106\*110mm；450g容量，金色波纹，三个排气孔设计，烘烤均匀，透气性浩 | 个 | 4 |
| 17 | 吐司模具 | 模具套装，900g，1000g，1200g | 套 | 10 |
| 18 | 长方型凤梨酥模具 | 363\*63\*23；6连；采用食品级铝合金材质，多连设计，省时省力，间隔设计，受热均匀，阳极处理，使用寿命长 | 个 | 4 |
| 19 | 正方形凤梨酥模具 | 363\*81\*28；8连，采用食品级铝合金材质，多连设计，省时省力，间隔设计，受热均匀，阳极处理，使用寿命长 | 个 | 6 |
| 20 | 椭圆蛋糕模具 | 214\*100\*55mm；采用1.0mm厚度铝合金材质，内壁不沾涂层，边角圆润不割手；不沾椭圆乳酪芝士 | 个 | 10 |
| 21 | 蛋糕模具 | 8寸，采用1.0mm铝合金材质，卷边设计，不割手，内部1000系列不沾，易清洗，外部为阳极处理，耐磨耐刮。 | 个 | 6 |
| 22 | 蛋糕模具 | 1mm加厚铝合金，阳极和硬膜处理工艺，活底设计 | 个 | 10 |
| 23 | 蛋糕模具盘 | 汉堡不粘烤盘；1mm加厚铝合金，阳极和硬膜处理工艺，活底设计 | 个 | 10 |
| 24 | 披萨模具 | 6寸，8寸，10寸为一套；采用1.0mm铝合金材质，卷边设计，不割手，内部1000系列不沾，易清洗，外部为阳极处理，耐磨耐刮。 | 套 | 6 |
| 25 | 椭圆形慕斯蛋糕圈 | 50\*35\*25，5个一组不锈钢304材质，厚度0.8mm | 个 | 6 |
| 26 | 爱心硅胶巧克力模 | 210\*105\*17；15连，LSR液态硅胶制成，热稳定强，柔韧性佳 | 个 | 2 |
| 27 | 6连柱慕斯模 | 6连柱 ；180\*50；LSR液态硅胶制成，热稳定强，柔韧性佳 | 个 | 2 |
| 28 | 大鼓面包模 | 直径80\*40，不锈钢304材质，双面低糖不沾涂层，上端卷边设计，不割手 | 个 | 6 |
| 29 | 裱花台 | 12英寸铝合金；直径29.5CM，高12.5CM | 个 | 2 |
| 30 | 裱花转盘 | 直径300mm，高度100mm，铝合金材质，耐腐蚀耐摩擦，转台带三条圆形裱花刻度线，精密轴承 | 个 | 10 |
| 31 | 裱花转盘 | 直径29.5CM，高12.5CM，塑钢材质 | 个 | 8 |
| 32 | 裱花嘴 | 80粒套装，箱子采用铝合金和PS塑料材质，花嘴采用不锈钢304材质，0.4mm厚度 | 套 | 20 |
| 33 | 不锈钢碗 | 直径130mm，双层结构，中空隔热，不锈钢304材质铂金碗，厚度≧3.5mm | 个 | 20 |
| 34 | 不锈钢面戳子 | 不锈钢304材质，厚度1.2mm | 个 | 5 |
| 35 | 不锈钢双层蒸鍋 | 直径500mm，整体不锈钢304材质，层数2层，金属连接手柄，高拱不锈钢镶玻璃盖，可视烹饪，钢铝钢三层复合底受热均匀，电磁炉通用 | 个 | 3 |
| 36 | 不锈钢配菜盘 | 300\*200mm；不锈钢304材质，厚度1.0mm | 个 | 210 |
| 37 | 不锈钢码斗 | 直径200mm，不锈钢304材质，厚度1.3mm | 个 | 20 |
| 38 | 不锈钢平网盘 | 60\*40cm，不锈钢304板材制作。 | 个 | 10 |
| 39 | 烤盘 | 600\*400\*20mm；1.5mm厚度铝合金材质，不沾涂层，易处理 | 个 | 2 |
| 40 | 烤盘 | 280\*280\*30mm；金色不沾涂层，1.5mm厚铝合金材质，加厚耐用 | 个 | 6 |
| 41 | 烤盘 | 600\*400\*20mm；1.5mm厚度铝合金材质，不沾涂层，易处理 | 个 | 6 |
| 42 | 烤盘 | 600\*400\*50mm；0.7mm厚度镀铝材质，不沾涂层，易处理 | 个 | 90 |
| 43 | 镀铝烤盘 | 60\*40cm\*30mm；0.7mm厚度镀铝材质，不沾涂层，易处理 | 个 | 10 |
| 44 | 法棍烤盘 | 600\*400\*33mm；采用铝合金材质，表面不沾涂层，波浪结构设计，加固框架设计，不易变形；4槽5槽为一套 | 套 | 12 |
| 45 |  高温手套 | 外部为棉麻材质、内衬为纯棉。 | 副 | 10 |
| 46 | 烧烤展示架 | 六层 340\*340mm | 个 | 2 |
| 47 | 烧烤展示架 | 四层 250\*340mm | 个 | 2 |
| 48 | 烧烤展示架 | 六层 320\*320mm | 个 | 1 |
| 49 | 不粘锅 | 锅口直径320mm，锅身高度88mm；星星石升级不沾，可立玻璃盖，加厚加高锅型，电磁炉和燃气通用 | 个 | 9 |
| 50 | 韩式拌饭石锅带盖子 | 锅口直径200mm，锅底直径130mm；采用食品级麦饭石涂层，一体热压成型，铝合金内胆，快速导热，内置核心三圈钢圈，厚重麦饭石锅盖，防滑盖头，使用方便（燃气电磁炉通用） | 个 | 2 |
| 51 | 韩式拌饭石锅带盖子 | 锅口直径160mm，锅底直径11cm，采用食品级麦饭石涂层，一体热压成型，铝合金内胆，快速导热，内置核心三圈钢圈，厚重麦饭石锅盖，防滑盖头，使用方便（燃气电磁炉通用） | 个 | 2 |
| 52 | 韩式拌饭石锅带盖子 | 锅体直径150mm，锅底直径100mm，采用食品级麦饭石涂层，一体热压成型，铝合金内胆，快速导热，内置核心三圈钢圈，厚重麦饭石锅盖，防滑盖头，使用方便（燃气电磁炉通用） | 个 | 2 |
| 53 | 麦饭石不沾平底锅 | 锅口直径260mm，锅身高度88mm；星星石升级不沾，可立玻璃盖，加厚加高锅型，电磁炉和燃气通用 | 个 | 6 |
| 54 | 平底不粘锅 | 锅口直径260mm，锅身高度88mm；星星石升级不沾，可立玻璃盖，加厚加高锅型，电磁炉和燃气通用，带配套硅胶铲、汤勺、漏勺套装 | 个 | 4 |
| 55 | 麦饭石平底不粘锅 | 锅口直径260mm，锅身高度88mm；星星石升级不沾，可立玻璃盖，加厚加高锅型，电磁炉和燃气通用 | 个 | 1 |
| 56 | 不沾平底煎锅带盖 | 锅口直径260mm，锅身高度88mm；星星石升级不沾，可立玻璃盖，加厚加高锅型，电磁炉和燃气通用 | 个 | 1 |
| 57 | 双耳铁锅 | φ450mm；无涂层，厚度≥3.0mm。 | 个 | 1 |
| 58 | 平底锅 | 锅口直径300mm，锅身高度88mm；星星石升级不沾，可立玻璃盖，加厚加高锅型，电磁炉和燃气通用；与台式平炉配套的 | 个 | 6 |
| 59 | 双耳煸锅 | φ450mm；无涂层，厚度≥3.0mm。 | 个 | 18 |
| 60 | 双耳炒锅1个 | φ450mm；无涂层，厚度≥3.0mm。 | 个 | 1 |
| 61 | 电磁高压锅 | 口径260mm，锅身高度210mm，锅身高度300mm，90Kpa高压烹饪，304不锈钢材质，电磁炉燃气通用，加厚防爆 | 个 | 2 |
| 62 | 砧板收纳架  | 400\*220\*250mm，不锈钢304材质，厚度1.5mm方管制作，可放60mm以内的菜板 | 个 | 76 |
| 63 | 金盘 | 280\*280\*30mm；金色不沾涂层，1.5mm厚铝合金材质，加厚耐用 | 个 | 4 |
| 64 | 砧板 | 直径400\*35；环保PE材质 | 个 | 341 |
| 65 | 吐司盒 | 196\*106\*110mm；450g容量，金色波纹，三个排气孔设计，烘烤均匀，透气性浩 | 个 | 6 |
| 66 | 吐司模 | 347\*121\*121；1.0mm厚度铝合金材质，PTFE食品级涂层，底部透气孔设计，烘焙均匀 | 个 | 30 |
| 67 | 吐司盒 | 100\*100，250克带盖不沾铝合金材质，厚度1.0mm；PTFE不沾处理 | 个 | 6 |
| 68 | 小盆 | 直径300mm，不锈钢304材质，厚度1.3mm | 个 | 6 |
| 69 | 整理收纳箱 | 620\*450\*350mm；170L，PP材质，凹槽设计 | 个 | 9 |
| 70 | 木质走锤 | 305\*55；榉木材质，表面光滑，无毛刺，360°旋转，使用方便 | 个 | 10 |
| 71 | 手持打蛋器 | 220v/300w，手持式，金属外壳，打蛋头65mm，全长190mm，6档调速，纯铜电机 | 个 | 44 |
| 72 | 披萨盘 | 6寸，8寸，9寸，10寸，12寸为一套。均采用1.0mm铝合金材质，卷边设计，不割手，内部1000系列不沾，易清洗，外部为阳极处理，耐磨耐刮。 | 套 | 10 |
| 73 | 铝碗 | 直径80mm，全铝材质 | 个 | 30 |
| 74 | 面点异形盘 | 白色、亮光面；A8料密胺材质 | 个 | 20 |
| 75 | 塑料砧板 | 430\*330\*20mm；环保PE材质 | 个 | 2 |
| 76 | 破酥锤 | 长230mm，锤头65\*35，榉木原木 | 个 | 10 |
| 77 | 汤盘 | 直径24cm，无铅铬材料，高温1300度烧制，可微波 | 个 | 135 |
| 78 | 异形盘 | 无铅铬材料，高温1300度烧制，可微波 | 个 | 60 |
| 79 | 异形盘 | 无铅铬材料，高温1300度烧制，可微波 | 个 | 8 |
| 80 | 花拼大平盘 | 14-16寸白色、亮光面；A8料密胺材质 | 个 | 150 |
| 81 | 汤桶 | 直径500\*600mm；不锈钢304材质，厚度3.2厘 复底 | 个 | 2 |
| 82 | 汤沽 | 8寸，无铅铬材料，高温1300度烧制，可微波 | 个 | 20 |
| 83 | 圆平盘 | 10寸，白色、亮光面；A8料密胺材质 | 个 | 30 |
| 84 | 密漏 | φ280mm；30目；食品级304不锈钢 | 个 | 12 |
| 85 | 9色果酱画工具 | 9瓶果酱，一包棉签，一包竹签，63个画壶针头，6根勾线笔，一把果酱硅胶刷，5只装画笔，一个调色盘，鼠须笔一支，刮竹刀一把，一个收纳盒，一个毛巾 | 套 | 30 |
| 86 | 小盆 | 直径300mm，不锈钢304材质，厚度1.3mm | 个 | 20 |
| 87 | 汤碗 | 直径130mm，双层结构，中空隔热，不锈钢304材质，厚度≧3.5mm | 个 | 40 |
| 88 | 竹签 | 34cm | 把 | 10 |
| 89 | 日韩式创意异形餐具 | 黑白盘；大号11.5寸 | 个 | 16 |
| 90 | 日式餐具寿司平盘 | 14英寸 厂房平板盘 | 个 | 4 |
| 91 | 圆满杯 | 高白瓷功夫茶具 直径55mm | 个 | 85 |
| 92 | 原木实木茶台 | 荷香幽梦（橡木色）530\*330\*50mm | 个 | 1 |
| 93 | 全羊盘超大餐盘 | 全羊盘；50×35cm | 个 | 1 |
| 94 | 托盘中式商用茶托盘 | 竹木 440\*320\*20mm | 个 | 4 |
| 95 | 围裙半身加长款 | 加长款；全白1132WT | 个 | 2 |
| 96 | 亚克力透明架 | 定做 40\*150mm | 套 | 1 |
| 97 | 正方平盘 | 6寸；强化瓷；素烧 1310℃，釉烧 800℃，质地坚硬、成型度高，耐碰耐撞，胎体薄，比重轻。 | 个 | 1 |
| 98 | 竹签  | U型 300mm | 包 | 1 |
| 99 | 小竹篮子 | 竹编 90\*130mm | 个 | 2 |
| 100 | 一次性手套 | 环保PE材质 | 包 | 1 |
| 101 | 斜口碗  | 斜口，强化瓷；素烧 1310℃，釉烧 800℃，质地坚硬、成型度高，耐碰耐撞，胎体薄，比重轻。 | 个 | 4 |
| 102 | 合金筷子 | 长240mm，PPS高分子材质，电镀纹饰工艺，无味无毒 | 双 | 30 |
| 103 | 手勺 | 500g；食品级304不锈钢，厚度≥1.5mm; | 把 | 4 |
| 104 | 双耳炒勺 | φ450mm；无涂层，厚度≥3.0mm。 | 个 | 2 |
| 105 | 漏网1把 | φ300mm；30目；食品级304不锈钢。 | 把 | 2 |
| 106 | 漏勺架 | 直径320mm，不锈钢304材质，圆管连盘 | 个 | 12 |
| 107 | 炊帚 | 300mm长\*φ50mm，楠竹材质，宽竹片。 | 个 | 20 |
| 108 | 长方平盘 | 320\*135mm，无铅铬材料，高温1300度烧制，可微波 | 个 | 30 |
| 109 | 粗钢签 | 34cm | 个 | 200 |
| 110 | 黑色食品钳 | 16寸；不锈钢304板材制作。 | 把 | 10 |
| 111 | 长方平板 | 14寸 强化瓷；素烧 1310℃，釉烧 800℃，质地坚硬、成型度高，耐碰耐撞，胎体薄，比重轻。 | 个 | 12 |
| 112 | 红外线测温仪 | 171\*101\*54mm；测量温度范围-30°至+500°，测量精度+1.8℃/+2.8℃；辐射率等级0.95,0.85,0.75；激光类型650nm.<1mW | 台 | 16 |
| 113 | 红外线测温仪 | 190\*75\*38；测量温度范围-30°至+350°，分辨率0.1℃测量精度±1.5℃或1.5%测量值（0.1~350℃）；±2℃或±2%测量值（-30~0℃）发射率0.1至1.0可调，光谱范围8~14цm，1点激光瞄准 | 个 | 12 |
| 114 | 插排 | 5米十插位，线芯横截面积增大为1mm³，整体高温阻燃PP料，通过750度灼热丝实验，插孔内置安全防护门，防触电，大孔间距，插拔更方便 | 个 | 42 |
| 115 | 保鲜盒 | 400\*300\*140mm 带盖；PP材质。两侧设计有装插式标示卡存储槽 | 个 | 65 |
| 116 | 硅胶铲子套装 | 锅口直径260mm，锅身高度88mm；星星石升级不沾，可立玻璃盖，加厚加高锅型，电磁炉和燃气通用，带配套硅胶铲、汤勺、漏勺套装 | 套 | 2 |
| 117 | 油网 | 直径300mm，食品级304不锈钢，厚度≥1.5mm; | 个 | 2 |
| 118 | 油网 | 12寸；孔径1mm；食品级304不锈钢。 | 个 | 6 |
| 119 | 长擀面杖 | 直径30\*800mm 长，梨木实心，无漆无蜡 | 个 | 6 |
| 120 | 小电子称 | 5g-5kg；符合准确度等级III；检定分度数必须在2000-10000分度之内。 | 个 | 20 |
| 121 | 电子厨房秤 | 秤体：280\*295\*120秤盘：280\*195；性能描述：不锈钢+ABS高强度无害环保材质，不锈钢盘不生锈，使用寿命长；绿光黑字LCD屏，大秤面，大按键，方便操作；采用高精度传感器，计量准确。 | 个 | 10 |
| 122 | 带盖保鲜工作盒 | 400\*300\*140mm；PP材质。两侧设计有装插式标示卡存储槽 | 个 | 20 |
| 123 | 带盖保鲜工作盒 | 400\*300\*140mm；PP材质。两侧设计有装插式标示卡存储槽 | 个 | 10 |
| 124 | 32垃圾袋 | 加厚 800\*1000mm | 包 | 25 |
| 125 | 大白平口 | 450\*500mm | 包 | 10 |
| 126 | 长方形木托盘 | 日式；280\*110mm | 个 | 12 |
| 127 | 调料碗 | 彩色 ；直径85mm | 个 | 8 |
| 128 | 储物收纳箱 | 460\*330\*270mm；80L，PP材质，凹槽设计 | 个 | 5 |
| 129 | 小阻燃垃圾桶 | 14L, 反边，灰色 | 个 | 20 |
| 130 | 屏风框架 | 红木 410\*470mm | 套 | 1 |
| 131 | 铝塑板 | 铝塑 700\*800mm | 块 | 1 |
| 132 | 火腿架  | 定制 540\*160\*120mm | 套 | 1 |
| 133 | 手机存放箱 | 36格，钢制 | 个 | 1 |
| 134 | 平板拖车 | 900\*600\*900mm；304不锈钢板1.2mm厚，把手一次弯曲成型，配两个静音万向轮两个定向轮。 | 台 | 1 |
| 135 | 平板小推车 | 900\*600\*900；304不锈钢板1.2mm厚，把手一次弯曲成型，配两个静音万向轮两个定向轮。 可折叠 | 台 | 3 |
| 136 | 折叠拉板车 | 900\*600\*900；304不锈钢板1.2mm厚，把手一次弯曲成型，配两个静音万向轮两个定向轮。 可折叠 | 台 | 1 |
| 137 | 破壁豆浆机 | 345\*176\*330mm，触摸按键，容量300~1000ml，声音低于70分贝，4种清洗模式，一体式机身，不可拆卸水箱，食品级接浆杯 | 台 | 1 |
| 138 | 破壁机 | 220\*210\*390mm；1.65L容量，低音低至65分贝，轻薄底座，8叶破壁刀，360°立体加热，人性化触控，可配同炖煮杯。 | 台 | 4 |
| 139 | 破壁料理机 | 430\*382\*331；220v/1100w，旋转操控，鹰眼全息界面，带冷热高硼硅玻璃双杯，鲨鱼齿破壁刀，杯盖带断电保护 | 套 | 1 |
| 140 | 台式电炸锅 | 400\*800\*1125mm；28L/缸，380v、9kw\*2 | 个 | 2 |
| 141 | 微波炉 | 459\*385\*281mm,20L,700W功率，陶瓷大平板，多功能菜单，一键电子除味 | 台 | 3 |
| 142 | 电陶炉 | 440\*320\*70，220V/2100W;直径210mm加热直径，肖特赛兰微晶面板，不挑锅具，无高频辐射，9档控温，合金外壳，可拆卸电源线 | 个 | 2 |
| 143 | 台式压面机 | 450\*366\*420mm，面皮宽度为240mm，面辊间距0.1-20mm可调，220v/750w，全钢外壳，不锈钢面辊，不锈钢面刀，带刻度调节面板，带退刀功能，带防护罩 | 个 | 1 |
| 144 | 电磁炉 | 280\*350\*47；220v/2100w；双层聚线圈，8档智能滑控技术，整面微晶面板，电磁EMC国际认证，抗电涌破坏，避免烧坏插座及电磁炉 | 个 | 1 |
| 145 | 台式电磁平炉 | 355×430×105，220v/3.5kw，304不锈钢外壳，9档火力调节，300×300 微晶平板 | 个 | 9 |
| 146 | 变压器 | 500w，安装尺寸110\*114，输入电压220v/380v，性能优良，耗能低，体积小，接线安全 | 台 | 1 |
| 147 | 绞肉机 | 5.5L大容量搅拌碗，1000w大功率，食品级不锈钢切碎杯，防滑手柄，脱离杯盖，底座防滑。 | 台 | 4 |
| 148 | 储物柜 | 钢制，15门，900mm\*350mm\*1800mm，采用冷轧钢板，环保喷塑 | 个 | 54 |
| 149 | 带轮储面缸 | 750\*330\*640mm；桶身PP，桶盖PC，桶盖可视设计，静音万向轮，2个带刹车 | 个 | 5 |
| 150 | 料理机 | 286\*180\*513mm；220v/1000w；无级变速，智能操控，没有档位，没有旋钮，单手操控，智能安全锁，3秒内无操作自动锁定，不锈钢机身，高性能轻音马达，运行噪声与震动小。 | 台 | 2 |
| 151 | 空气炸锅 | 433\*321\*315mm，容量≧7.3L，双层烤架，双层滤油底盘，旋风海星底盘 | 台 | 1 |
| 152 | 电饼铛 | 700\*800\*950；全不锈钢机身，锅深 50mm，采用优质电热管发热，受热均匀，升温速度快，设有超温保护装置。精密铸造铛体，铛体平整，永不变型。不沾锅体； | 台 | 1 |
| 153 | 多功能厨师机 | 411\*212\*389mm，功率550w，7L容量，全套304食品级不锈钢配件，双层冰桶，电子液晶屏面板，带定时功能， | 台 | 31 |
| 154 | 压面机 | 291\*260\*200mm；220v/100w，外壳采用430吸磁不锈钢材质，两侧红色边壳采用静电喷涂材质，面刀、面辊采用45#钢液态镀镍，带2mm扁面刀，8mm刀削面刀，2.5mm圆面刀，4mm扁面刀。 | 台 | 1 |
| 155 | 低温速冻柜 | 5盘；815\*800\*1245mm；0~-40℃；急速降温，360°循环风冷，特厚内外0.8mm不锈钢厚度，5层带孔饼盘，电子温控，精确调温 | 台 | 2 |
| 156 | 冰柜 | 卧式；3600\*1000\*870mm，双压缩机，微电脑智能温度控制系统，通过国家3C认证 | 台 | 1 |
| 157 | 醒发箱 | 36盘；830\*1460\*2110；单门带冷藏，采用标准400\*600烤盘横放，微电脑控制面板，智能烘焙，钢化可视窗，自带LED照明，高品质不锈钢材质，热风循环功能，上下循环，发酵更充分 | 台 | 1 |
| 158 | 和面机 | 980\*660\*980mm；220v/2.2kw；304不锈钢材质面缸，带防尘盖，立式，结构紧凑，双螺旋搅拌器，操作按钮简单 | 台 | 1 |
| 159 | 和面机 | 500\*560\*830mm；容量20L,直立式设计，结构稳固，马力强劲，扭矩大、噪音低，齿形皮带传动系统，保护齿轮和电机，搅拌球及搅拌桶均采用食品级304不锈钢，符合卫生标准，拥有三种速度可选，随机配备搅拌球，搅拌钩，搅拌扇各一只。‘’ | 台 | 1 |
| 160 | 多功能搅拌机 | 550\*830\*1050，缸内径442mm，缸内深298mm，容量为面粉12.5kg，面团25kg，双速，可视式皮带胀紧系统，易拆卸式皮带轮，微电脑显示控制版，全自动程序设定，也可手动操作，电机带过载、缺项保护装置，防护罩带安全联动装置，脚轮有锁定装置 | 台 | 1 |
| 161 | 制冰机 | 660(W)×670(D)×(970+80)(H)mm，制冰量65kg，220v/370w，冰槽和冰铲通过NSF认证材质，外壳使用304不锈钢材质，采用环保环戊烷发泡剂，小方冰22mm，冰块中心温度-7℃，不易融化 | 台 | 1 |
| 162 | 真空塑封机 | 560×425×340mm；1.控制系统：采用微电脑控制系统，使包装参数设定更准确，操作简单方便，根据不同包装材料和包装需要，操作者可以根据需要设定抽真空时间和包装封口时间，以适合不同规格材料的包装。1. 真空泵：严格的质检体系保证了真空机心脏稳定运转。
2. 真空盖铰链:特制的真空盖省力铰链装置，大幅度降低了工作者在日常工作的劳动强度，使包装操作更加轻松。
3. 避震系统:真空泵电机的独特避震设计使机器在工作中一直保持低噪音。
4. 主体材料:真空机主体结构材料均为食品级304不锈钢，卫生，便于清洁。
5. V形密封条:由高密度材料制作的V形真空室密封条,保证了机器在日常工作中的密封性,材料的耐压和耐磨性延长了密封条的使用寿命,减少更换次数,减低生产成本。
6. 真空盖采用优质亚克力，坚固透明，便于随时观察真空室内部的物品包装状况。
7. 可配置充气装置，也可根据客户要求定制真空包装机。
8. 可配置不锈钢斜台板，利于带液体物品包装。
9. 可配置填充垫板，满足不同高度包装物的需求，提高包装效率。
 | 台 | 3 |
| 163 | 工作台 | 2200\*1200\*800mm；用料：304不锈钢板;参数：台面、层板、均为厚不低于1.2mm的不锈钢，支架、通脚Ф38×1.2mm不锈钢，可调子弹脚不锈钢Ф38×1.2mm，加强筋1.2mm的钢板。单拉门工作台带三抽屉，桌面配单斗水槽。 | 台 | 16 |
| 164 | 吐司切片机 | 1. 电压：220V
2. 功率：0.2kw
3. 切片厚度：12mm
4. 切片厚度可定制S
 | 台 | 1 |
| 165 | 热风炉 | 1、800\*1120\*680+860mm 2、架高，30cm 大风机配多维立体循环风道，7500w功率，三组六圈发热管，带喷雾加湿系统，180°高温喷雾环绕加热，锁住水分，岩棉夹层，保温隔热，智能操作面板，加厚防爆玻璃，全不锈钢机身 电脑版5盘加五架 | 台 | 1 |
| 166 | 立式双动和面机 | 1、670\*360\*740mm ；2、220v/1.1kw，变频智能纯铜电机，搅拌速度107/230/300；3、料桶容积22L,三速双动，多段定时连续工作，智能控制面板，实时显示面团内外温度。 | 台 | 1 |
| 167 | 烤箱 | 二层四盘；1230\*1070\*1645mm ；380v/13kw；1、采用分层各自独立控制结构,加厚保温层,性能可靠,每一层的底火及面火均可以单独控制。2、采用远红外金属电热管加热，以热辐射作用透入物体内部。操作方便，温度更均匀，3、拉簧式半自动炉门，采用压力式温控器能在特低的电压下工作，性能可靠。（带4个烤盘） | 台 | 1 |
| 168 | 地式汤炉 | 单头；1、不锈钢板材304#；1. 炉面δ=1.2mm；
2. 炉帮δ=1.5mm；
3. 炉面衬板δ=2.0mm冷轧钢板；
4. 炉面与衬板种焊螺丝固定；
5. 5#和4#加重角钢炉架；
6. 采用全铜制阀门；
7. 广东铜芯风机；
8. 节能炉头带长明火；
9. 加厚整体耐火砖炉膛。
10. 带熄火保护
 | 台 | 1 |
| 169 | 消毒柜 | 1. 采用201不锈钢板材，外皮厚度0.8，内胆厚度0.6，采用智能触摸式电脑板定时控温开关装置。
2. 热风循环消毒模式，360度循环消毒杀菌模式，温度可达150°柜门镶嵌可视钢化玻璃，采用不锈钢导轨式架层，光波管加热高温热风360°循环杀菌模式，内胆加装感温元件。
3. 风机电压220v，功率单门2.2kw，双门4.4kw
 | 台 | 1 |
| 170 |  烧烤炉 | 1、尺寸：700\*400mm。220v，三项五线制。2、电磁盘加热系统（含温控、漏电及过载保护系统）。3、主芯片为名牌32位数字处理器、六重耐温更高绝缘材质。 | 台 | 10 |
| 171 | 单层单盘电烤箱 | 1、采用进口电热丝，网状排布，火力均匀；2、微电脑数字控制器，精确度高，误差小，准确控制温度；3、坚固耐用，上等钢材，高温布窜热，不变形;4、规格单层单盘电压220v功率2.8kw;5、尺寸约930\*640\*400cm | 台 | 10 |
| 172 | 安装费 | 1. 拉电.安装烤箱（含14个4000W1.8米线插排；
2. 6个16A插头、1个16A三孔插排、φ34.5粗套线管15米、φ21.2细套线管15米、1.5平方电线100米、BV6平电线100米、15铜对丝、接水软管等
 | 宗 | 1 |

2包：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品 名** | **规 格** | **单位** | **数量** |
| 1  | 碳烤炉柜 | 1. 3-5mm厚铸铁内膛、红色烤漆门
2. 内膛温度可达到400-500℃、高温烤制、外焦里嫩
3. 快速出品：1-2分钟牛排翻面、2-4分钟可烤制出品
4. 顶部层架可用于食材解冻保温
5. 烟囱及内膛板可调节进、排气量大小
6. 配有两根隐藏式的抬杆（便于搬运）
7. 烟囱内独特的工艺设计，有效降低烟气的排放
 | 台 | 1 |
| 2  | 电动磨刀器 | 功能：能够调节总锐角（25至50度之间）。规格：功率180 W电压230 Vac-50/60Hz转速1500 rpm | 台 | 1 |
| 3  | 刀具消毒柜 | 电压：230V; 50/60 Hz 功率：15 W 尺寸约45x13x57cm 不锈钢机身结构，坚固耐用；杀菌紫外线消毒，具有NSF认证、通过欧盟CE认证 | 台 | 2 |
| 4  | 加热板 | 电压：220-240V; 50/60 Hz 功率：230 W 60ºC-105ºC 尺寸约62x36.5x4.5cm 18/10不锈钢机身 玻璃面板 | 台 | 8 |
| ※5  | 白塑料大菜墩 | 直径38cm厚度8cm | 个 | 6 |
| 6  | 白塑料菜板 | 长度45cm宽度30厘米厚度2cm | 个 | 6 |
| 7  | 不锈钢钢蒸锅 | 特厚36cm双层 | 个 | 2 |
| 8  | 不锈钢汤桶 | 直径40高40 | 个 | 2 |
| 9  | 不锈钢盘 | 深盘35\*27\*6 | 个 | 5 |
| 10  | 不锈钢盘 | 浅盘35\*27\*2 | 个 | 15 |
| 11  | 加厚不锈钢油鼓 | 9寸油鼓+漏勺+网筛 | 个 | 4 |
| 12  | 中式菜刀 | 菜刀厨师专用切片刀（500g） | 个 | 4 |
| 13  | 中式菜刀 | 菜刀厨师专用1号桑刀（400g） | 个 | 8 |
| 14  | 手勺 | 10两磨砂面手勺（1.5厚）加厚 | 个 | 6 |
| 15  | 不锈钢盆 | 特厚18cm | 个 | 30 |
| 16  | 不锈钢盆 | 特厚20cm | 个 | 10 |
| 17  | 不锈钢盆 | 特厚32cm | 个 | 6 |
| 18  | 不锈钢盆 | 特厚36cm | 个 | 6 |
| 19  | 10cm不锈钢调料罐 | 带盖配勺子 | 个 | 30 |
| 20  | 14厘米特厚不锈钢调料罐 | 带盖配勺子 | 个 | 10 |
| 21  | 304不锈钢架菜板架 | 202五格10.5cm（单独放菜板） | 个 | 1 |
| 22  | 不锈钢匙 | 304不锈钢 | 个 | 20 |
| 23  | 竹筷子 | 25cm；无漆、无蜡、无油、手工打磨 | 个 | 100 |
| 24  | 纯白瓷饭碗 | 4.5寸（直径11.2×5.8） | 个 | 30 |
| 25  | 纯白瓷饭碗 | 6英寸斗碗（直径15cm） | 个 | 10 |
| 26  | 圆形白磁盘 | 10英寸（直径25.5cm） | 个 | 40 |
| 27  | 圆形白磁盘 | 8英寸（直径20cm） | 个 | 20 |
| 28  | 圆形白磁盘 | 6英寸（直径15cm) | 个 | 20 |
| 29  | 不锈钢刀架（台式） | 半式刀架；304不锈钢 | 个 | 2 |
| 30  | 不锈钢圆管锅架 | 加粗钢管，双面可用 | 个 | 2 |
| 31  | 厨房冰箱长方形保鲜盒 | 2.4升 四面锁扣，耐热材质120°不变形 | 个 | 10 |
| 32  | 厨房冰箱长方形保鲜盒 | 3升 四面锁扣，耐热材质120°不变形 | 个 | 5 |
| 33  | 厨房冰箱长方形保鲜盒 | 9升 四面锁扣，耐热材质120°不变形 | 个 | 5 |
| 34  | 厨房冰箱长方形保鲜盒 | 16升 四面锁扣，耐热材质120°不变形 | 个 | 5 |
| 35  | 削皮刀 | 日式 | 个 | 10 |
| 36  | 雕刻刀 | 5件套 | 个 | 4 |
| 37  | 饭后专用单柄纱勺 | 36cm | 个 | 4 |
| 38  | 多功能粉碎机 | 电压: 220V容量: 500g转速: 20000转/分钟 | 台 | 1 |
| 39  | 水舀子 | 304不锈钢 口径14 装水容量750 手柄长度35  | 个 | 2 |
| 40  | 砂锅 | 汤锅6000L 外孔径22.5 高19.0 cm  | 个 | 4 |
| 41  | 砂锅 | 1.8L 中式炖锅 直径21 高9.7Cm | 个 | 4 |
| 42  | 单柄炒锅 | 轻薄款 | 个 | 2 |
| 43  | 玻璃防尘罩 | （9\*15cm） | 个 | 30 |
| 44  | 亚克力防尘罩 | （9\*9\*15cm 厚度3mm） | 个 | 30 |
| 45  | 亚克力防尘罩 | （9\*9\*18cm 厚度3mm）  | 个 | 30 |
| 46  | 亚克力防尘罩 | （30\*30\*45cm 厚度3mm） | 个 | 30 |
| 47  | 亚克力防尘罩 | （25\*25\*35cm 厚度3mm） | 个 | 30 |
| 48  | 亚克力防尘罩 | （50\*50\*70cm厚度5mm） | 个 | 2 |
| 49  | 刻字机  | 最大刻绘0.4m以下，最大进纸宽度0.4m以下最快刻绘速度401mm/s（含）-800mm/s（含），最大刻刀压力300g | 个 | 1 |
| 50  | 生巧切割机 | 切割面积：200\*200mm切割间距：15~150mm之间默认切割间距：30\*30mm/15\*15mm(两套切割间距) | 台 | 1 |
| 51  | 均质机(杆长190mm） | 转速：14000/分钟功 率：220V产品配件：主机+乳化刀头+刀片头+锁闭工具+拆卸工具 | 台 | 2 |
| 52  | 破壁机 | 含细齿口粉碎刀片 1 把；含搅拌桨一副；功率：1100W/ 230V转速：300-3500 r.p.m(无极变速)带点动功能；不锈钢搅拌缸容量： 4.5 L； | 台 | 3 |
| 53  | 四门冷冻冰箱 | 1200\*800\*2000;参数：风冷。304不锈钢板材，所有柜体的电器件符合欧洲CE认证标准。冷藏库采用性能高的直流风扇马达，散热少，节能省电；增发器表面防腐处理，可防止库内食品散发的气体对蒸发器的腐蚀。箱体采用不锈钢板，整体发泡，底板、门衬板为一次性拉伸成型，自动回归铰链，欧式结构。 | 台 | 1 |
| ※54  | 不沾烤盘 | （60×40×3cm）0.7mm镀铝材质 | 个 | 90 |
| 55  | 架子车 | 20层铝合金20层活动式铝合金台车(阳极)600x471x1855mm配套600x400mm烤盘 层高80mm | 台 | 2 |
| 56  | 超静音喷砂机（整套） | 尺寸：约40\*40\*34.5（cm）电机功率：1000w 电压：220V颜色： 银灰色气缸：双缸 启停：自动启停应用范围：慕斯喷砂、慕斯淋面、巧克力、翻糖上色、裱花上色等 cv喷枪 口径1.0mm 银色上壶口径0.5mm | 台 | 2 |
| 57  | 快餐小型加热保温台 | 餐盆配置 餐盆尺寸 整机尺寸 1/1盆\*11/2盆\*2 53\*32.5\*15cm 32.5\*26.5\*15cm 72\*59\*22cm  | 台 | 2 |
| 58  | 双头咖啡机（带称） |  尺寸：约825\*590\*490mm 电压380V三相50Hz 功率：7300W 咖啡锅炉：0.7L 蒸汽锅炉：14L 整机不锈钢 意式咖啡机带称具有防烫蒸汽棒安全易清洗，lcd屏幕操作便捷，SIS预浸泡系统使咖啡风味萃取更完整，称重技术可以时刻掌握咖啡液重精准萃取，内具有三重温控系统，确保萃取咖啡时的水温时刻保持在稳定状态 | 台 | 1 |
| 59  | 手持无线吸尘器 | 尺寸约：1217\*250\*256mm 类型：无绳吸尘器 输入电压：220V 集尘桶容量：0.54L 吸头数量：一个地板吸头及三个吸头及配件共四个 保修时间：2年 过滤系统：有效吸附99.97%小至0.3微米的微尘 无绳吸尘器使清理咖啡粉以及烘焙产生的微尘更方便快捷。滤网可水洗反复使用无需替换 | 台 | 1 |
| 60  | 智能温控手冲壶 | 品智能温控手冲壶 容量：600ml 额定功率1000w 额定电压：200V—50Hz 材质304不锈钢 颜色：珍珠白 一键沸腾功能，减化水温控制烦恼。细嘴长颈壶更易控制水流速度丶流量及方向。 | 台 | 3 |
| 61  | 滤杯 | 尺寸约：95\*95\*80底65\*65 材质：耐热树脂 直导流槽设计使咖啡口感更干净醇厚 | 个 | 4 |
| 62  | 咖啡色度粒径分析仪 | 尺寸：约95\*95\*137 屏幕尺寸：2.8寸TFT彩色面板 摄像头：高解析度CMOS镜头 光源：近红外线 充电器规格：5V2A 电池容量：3.7V/2300mAh锂电池 材质：ABS+铝合金 以近红外线分析咖啡豆或咖啡粉的焦糖化程度，CCD摄像头用以分析咖啡粒径及烘焙均匀度，自动判断熟豆或豆粉。 | 台 | 1 |
| 63  | 咖啡双份制作手柄 | 通用58mm尺寸 无底手柄+布粉器+压粉锤+胡桃木底座 | 个 | 6 |
| 64  | 磨豆机 | 尺寸：约230\*770\*410mm 刀盘：98mm钢合金刀盘 功率：220V/1300W 豆仓：2.2磅 转速1480转/分钟 可适用于不同的研磨度，方便快捷的夹带装置，可以简单清洗的咖啡振荡器 | 台 | 1 |
| 65  | 滤杯 | 河野细口版；尺寸约：76\*100\*180mm 冲煮日式深烘咖啡豆 | 把 | 1 |
| 66  | 滤杯 | 河野滴水版；尺寸约：76\*100\*180mm 冲煮日式深烘咖啡豆 | 把 | 1 |
| 67  | 小型咖啡烘豆机 | 尺寸：约240\*130\*320mm 功率：1.5kw 容量60g 烘焙少量样品豆 急速烘焙 收集银皮更容易，且容易清洗 | 台 | 1 |
| 68  | 咖啡豆分级垫 | 尺寸约：436\*547mm 版本：纯中文版，可折叠款 | 张 | 6 |
| 69  | 咖啡烘焙铲 | 尺寸：325mm 容量：1kg 材质：高密度聚乙烯/真皮 铲豆/称重/灌装一物多用 | 个 | 2 |
| 70  | 151升冰柜 | 尺寸：约940\*560\*880mm 标准电耗：不高于0.83kw·h/12h 容积：151L 材质：304不锈钢内胆 -70°超低温，保证冰块质量 | 台 | 1 |
| 71  | 烘焙师专用比色卡 | 尺寸：283\*208 | 张 | 2 |
| 72  | 手摇磨豆机 | 颜色：灰色 尺寸：机身147\*52mm 手柄159mm 材质：太空铝+不锈钢+pc | 台 | 6 |
| 73  | 电子秤（黑色） | 颜色：黑色 意式咖啡电子秤 尺寸：100\*115\*20 | 个 | 10 |
| 74  | 咖啡杯（白柚） | 颜色：白柚 材质：景德白瓷 尺寸：300ml  | 个 | 20 |
| 75  | 双刻度咖啡奶盅 | 材质：高硼硅玻璃+樟木手柄尺寸：杯身55\*60mm手柄45mm 容量100ml | 个 | 30 |
| 76  | 手冲咖啡分享组合 | 规格：分享壶+2杯+托盘 尺寸：分享壶121\*75\*95mm 杯子70\*65mm 托盘280\*105\*150mm 材质：高硼硅玻璃/相思木 分享壶容量：325ml 杯子容量：175 | 套 | 10 |
| 77  | 专业咖啡杯测碗（含盖） | 颜色：青褐色（碗内褐色） 材质：陶瓷 容量：200ml 尺寸：碗口100mm碗底50mm高60mm | 个 | 20 |
| 78  | 杯测勺 | 钛合金专业杯测勺 材质：钛合金+304不锈钢 规格：总长：160mm勺宽46mm厚度3mm 颜色：钛金色 | 个 | 10 |
| 79  | 短笛咖啡杯 | 竖纹玻璃杯 材质：玻璃 尺寸：口径82mm底径49mm高80mm 容量：160ml | 个 | 40 |
| 80  | 短笛咖啡杯 | 陶瓷品杯 尺寸：口径70mm底径40mm高70mm 材质：陶瓷 容量：120ml 颜色：灰色\*6 白色\*6 | 个 | 12 |
| 81  | 古典杯 | 威士忌酒杯尺寸：高88mm口径80mm 容量：280ml | 个 | 20 |
| 82  | 长柄咖啡量豆勺 | 鸡翅木双份铜勺加长柄 尺寸：高4.5mm直径5.2mm柄长23.5mm | 个 | 4 |
| 83  | 法兰绒手冲咖啡架 | 尺寸：1—2人份 | 套 | 4 |
| 84  | 法兰绒咖啡滤布 | 三人份原厂法兰绒三只装 | 袋 | 5 |
| 85  | 虹吸壶滤布 | 过滤布5片装 | 袋 | 10 |
| 86  | 滤杯 | 白色 尺寸：137\*116\*102mm 材质：瓷器 | 个 | 4 |
| 87  | 聪明滤杯 | 颜色：晨露白 尺寸：高145mm 口径134mm 底126mm  | 个 | 4 |
| 88  | 咖啡闻香杯 | 颜色：白色 尺寸：高106mm 直径89mm 容量：360ml | 个 | 6 |
| 89  | 落粉器 | 材质：铝合金 接粉规格：58mm通用 颜色：磨砂黑 尺寸：高74mm 直径：74mm | 个 | 4 |
| 90  | 针式布粉器 | 品材质：不锈钢丶铝合金 规格：58mm 尺寸：高95mm直径58mm 颜色：黑色 | 个 | 2 |
| 91  | 切冰刀 | 尺寸：刀长300mm宽120mm 刀把长170mm | 把 | 2 |
| 92  | 摇酒壶 | 材质：不锈钢 工艺：电镀 容量：750ml 尺寸：高168mm口径90mm 颜色：青铜\*2 玫瑰金\*2 亮黑\*2 | 个 | 6 |
| 93  | 纯棉口布 | 吸水不掉毛白色口布 材质：棉布 尺寸：425\*425mm | 条 | 50 |
| 94  | 搅拌杯 | 杯型：调酒搅拌杯 尺寸：高180mm口径94mm底径79mm 容量：600ml 材质：无铅玻璃 | 个 | 6 |
| 95  | 搅拌杯 | 名称：调酒搅拌杯 容量：650ml尺寸：高150mm 直径88mm 材质：无铅玻璃 | 个 | 6 |
| 96  | 陶瓷冰瞳滤杯 | 材质：陶瓷 颜色：黑金釉面 尺寸：高65mm口径100mm底径82mm | 个 | 4 |
| 97  | 粉锤（58mm） | 颜色：银灰色 材质：304不锈钢+铝合金 规格：58.35mm | 个 | 4 |
| 98  | 直升杯 | 材质：无铅水晶玻璃 尺寸：高度150mm直径65mm  | 个 | 60 |
| 99  | 保温壶（白） | 尺寸：高265mm直径115mm 容量:2000ml 颜色：星空黑 | 个 | 2 |
| 100  | 派力肯安全防护拉杆箱 | 尺寸约：1040\*328\*308mm | 个 | 4 |
| 101  | 创意香槟杯 | 日式水晶高脚鸡尾酒杯 尺寸：高210mm口径53mm底座56mm 容量：125ml 材质：无铅玻璃 | 个 | 10 |
| 102  | 创意马天尼杯（宽口） | 高脚扩口马天尼杯 尺寸：高152mm口径102mm底座75mm 容量：185ml 材质无铅玻璃 | 个 | 10 |
| 103  | 咖啡粉罐 | 粉罐（带盖） 颜色：棕色  | 个 | 6 |
| 104  | 吧台刷 | 材质：胡桃木、马毛、牛皮 尺寸：130\*30mm 颜色：胡桃木—黑鬓毛 | 个 | 6 |
| 105  | 粉刷 | 清洁刷 规格：140mm 材质：胡桃木 猪鬓毛  | 个 | 10 |
| 106  | 摩卡壶 | 咖啡机喷气式摩卡壶 尺寸：高183mm直径85mm 材质：不锈钢机身丶木质手柄 包含：热能转换盘丶粉锤 | 个 | 2 |
| 107  | 摩卡壶配件 | 包含：安全环\*2+热断路胶圈\*1+组绝缘体\*1+气门销\*1+硅胶密封圈（大小各两个）+安全阀\*1 | 套 | 2 |
| 108  | 搅拌器 | 双子多功能电动打奶器 颜色：沉稳黑 材质;ABS 电子元件 不锈钢 电池：1200mAh可充电锂电池 尺寸：长270mm直径30mm |  | 4 |
| 109  | 不锈钢储物柜 | 2300\*800\*1000 36个柜子 不锈钢材质 | 个 | 10 |
| 110  | 烘焙教室隔断 | 735\*286cm移动式隔断墙，板材厚度80mm，环保E0板材，吊板吊轨安装，三聚氰胺板材特殊树脂加工处理 | 宗 | 1 |
| 111  | 烘焙教室隔断 | 735\*286cm移动式隔断墙，板材厚度80mm，环保E0板材，吊板吊轨安装，三聚氰胺板材特殊树脂加工处理 | 宗 | 1 |
| 112  | 蒸汽柜 | 双门24盘；磨砂304 2B不锈钢板表面处理为雪花砂。蒸柜柜身为1.2mm厚不锈钢板，侧板及前板及底部为1.0mm厚不锈钢板；配置24个一次性冲压形成的不锈钢蒸盘，加厚饭盘重量1kg，每个门都单独控制，柜体之间做隔热处理 | 台 | 1 |
| 113  | 开酥机 | 落地式 展开宽度/高度3480/1270 mm收起宽度/高度1040/2048 mm 输送带尺寸585 × 2800 mm滚轮可调整间隙1~50mm最大滚压重量6.5kg电压功率0.75kw 电压110V~380V-50/60HZ~1/ 3 PH 机械尺寸1040x3480x 1270 mm | 台 | 2 |
| 114  | 热风炉 | 外形尺寸：800\*1200\*500nm 电压：380V功率：8.1KW 内膛尺寸：490\*770\*370mm 配架子 |  | 1 |
| 115  | 速冻柜 | 八盘 功率 2100W 温度范围 -30℃至-40℃ 容量 220L 电压 220 v制冷方式 风冷 控制方式 微电脑控制压缩机 恩布拉科 制冷剂 R404a 除霜方式 热除霜 层架类型 400\*600饼盘  | 台 | 1 |
| 116  | 拖把柜 | 1.2米\*0.6米\*1.9米 不锈钢材质 2门 | 个 | 2 |
| 117  | 制冰机 | 制冷剂R290功率420W 散热方式风冷 进水方式 自动进水 产品尺寸460\*450\*875mm | 台 | 1 |
| 118  | 蛋糕铲 | 240毫米长，4.0毫米规格，18/10不锈钢，镜面光洁度 | 把 | 3 |
| 119  | 长柄自助餐匙 | 305毫米长，3.0毫米规格，18/10不锈钢，镜面光洁度 | 把 | 12 |
| 120  | 长柄疏孔自助餐匙 | 305毫米长，3.0毫米规格，18/10不锈钢，镜面光洁度 | 把 | 6 |
| 121  | 自助餐餸菜夹 | 240毫米长，1.5毫米规格，18/10不锈钢，镜面光洁度 | 把 | 20 |
| 122  | 意粉夹 | 256毫米长，1.5毫米规格，18/10不锈钢，镜面光洁度 | 把 | 6 |
| 123  | 色拉夹 | 212毫米长，4.0毫米规格，18/10不锈钢，镜面光洁度 | 把 | 6 |
| 124  | 小羔点夹 | 212毫米长，4.0毫米规格，18/10不锈钢，镜面光洁度 | 把 | 6 |
| 125  | 多用途食品夹 | 200毫米长，1.5毫米规格，18/10不锈钢，镜面光洁度 | 把 | 12 |
| 126  | 小配菜夹 | 100毫米长，1.2毫米规格，18/10不锈钢，镜面光洁度 | 把 | 12 |
| 127  | 色拉汁酱壳 | 270毫米长，3.5毫米规格，18/10不锈钢，镜面光洁度 | 把 | 8 |
| 128  | 汤壳 | 330毫米长，4.0毫米规格，18/10不锈钢，镜面光洁度 | 把 | 8 |
| 129  | 自助餐壳座 | 直径110x103(H) mm，18/10不锈钢镜面光洁度 | 把 | 12 |
| 130  | 自助餐匙碟 | 150x72x29(H) mm，18/10不锈钢镜面光洁度 | 把 | 12 |
| 131  | 自助餐匙碟 | 255 x 125 x 50毫米，瓷质，表面光滑 | 把 | 12 |
| 132  | 切烤肉刀 | 叶片长度255毫米，总长度385毫米，420J2不锈钢 | 把 | 1 |
| 133  | 切烤肉叉 | 280毫米长，不锈钢 | 把 | 1 |
| 134  | 保温灯 | 玫瑰金加热灯，高720毫米 | 台 | 2 |
| 135  | 切肉台 | 双头保温灯配云石台, 玫瑰金色，850x600mm | 台 | 1 |
| ※136  | 方餐炉 |  45cm\*45cm；304哑光不锈钢材质铝制材质  | 个 | 4 |
| ※137  | 放餐炉架 |  餐炉配套；304哑光不锈钢材质铝制材质  | 个 | 4 |
| 138  | 加热板 |  餐炉配套；铝制材质  | 个 | 4 |
| 139  | 餐炉内胆 |  餐炉配套；强化瓷材质  | 个 | 4 |
| 140  | 保温桶 |  直径60cm；电加热 不锈钢面 液晶显示粥桶  | 个 | 2 |
| 141  | 台式保温板 |  50\*60cm  |  | 1 |
| 142  | 手握寿司卷架 |  30\*40\*25cm 银色哑光不锈钢支架  | 个 | 3 |
| 143  | 不锈钢书卷盘 |  65\*40cm；精抛不锈钢镜面  | 个 | 3 |
| 144  | 自助餐变光补光灯 |  30\*3cm；18w led  | 个 | 10 |
| 145  | 天然石板 |  25\*10cm；黑色 粗糙  | 个 | 8 |
| 146  | 寿司卷架 |  40\*18cm；哑光不锈钢架、橙皮玻璃  | 套 | 2 |
| 147  | 带滑轮移动方桌 |  140cm\*65cm \*h85cm  | 台 | 12 |
| 148  | 双耳汤杯 |  直径10cm高6cm  | 个 | 30 |
| 149  | 沙拉盘 |  8寸  | 个 | 60 |
| 150  | 主菜盘 |  10寸  | 个 | 60 |
| 151  | 餐刀 |  20\*3cm；304不锈钢  | 把 | 30 |
| 152  | 餐叉 |  20\*3.5cm；304不锈钢  | 把 | 30 |
| 153  | 西式餐勺 |  20\*4cm；304不锈钢  | 把 | 30 |
| ※154  | 筷子 |  24cm 合金  | 副 | 30 |
| 155  | 码斗 | 10CM,0.6MM；；304不锈钢 | 个 | 30 |
| 156  | 码斗 | 14CM,0.6MM；304不锈钢 | 个 | 20 |
| 157  | 码斗 | 18CM,0.6MM；304不锈钢 | 个 | 20 |
| 158  | 钢饭盅 | Φ18CM/1.0特厚/出口装；304不锈钢 | 个 | 10 |
| 159  | 蔬菜沥水盆 | φ320×φ200×H180；304不锈钢 | 个 | 1 |
| 160  | 蔬菜沥水盆 | φ500×φ330×H260；304不锈钢 | 个 | 1 |
| 161  | 带柄沥水器 | Ø22cm；304不锈钢 | 个 | 1 |
| 162  | 加强型滤筛 | Ø23cm, L27cm；304不锈钢 | 个 | 2 |
| 163  | 食品夹 | 25cm；304不锈钢 | 个 | 2 |
| 164  | 食品夹 | 35cm；304不锈钢 | 个 | 2 |
| 165  | 肉钩 | 6寸；304不锈钢 | Pack | 20 |
| 166  | 乳猪针 | 15cm；304不锈钢 | 个 | 2 |
| 167  | 挤酱瓶 | 200~400ml；食品级塑料 | 个 | 10 |
| 168  | 卡式炉 | 40\*30\*10cm | 个 | 2 |
| 169  | 压肉器 | 1.5 kg | 个 | 1 |
| 170  | 蔬菜去皮器 | 10\*5cm | 个 | 2 |
| 171  | 单刮刀 | 12cm,L39cm；304不锈钢 | 个 | 1 |
| 172  | 抹刀 | L32cm | 个 | 1 |
| 173  | 炒铲 | 尼龙把手slotted turner ~ nylon handle - 160mm | 个 | 1 |
| 174  | 锅铲 | 23.5\*10.8\*L117cm | 个 | 1 |
| 175  | 带孔铲 | D50×156mm | 个 | 1 |
| 176  | 锅铲PP黑色手柄 | dim120x120mm | 个 | 1 |
| 177  | 长柄勺子 | L35cm | 个 | 5 |
| 178  | 打蛋器- 8线- 45厘米的白色 | L45cm，黑色 | 个 | 1 |
| 179  | 打蛋器- 8线- 45厘米的白色 | L60cm，黑色 | 个 | 1 |
| 180  | 密格滤网 | Ø16cm,L40cm | 个 | 1 |
| 181  | 不锈钢漏油器 | Ø28cm,L50cm | 个 | 1 |
| 182  | 保鲜膜切割器 | 45cm | 个 | 2 |
| 183  | 蔬菜加工器 | 国产刨丝机 | 个 | 1 |
| 184  | 烧鹅针 | Long - 长/出口装 | 个 | 1 |
| 185  | 不锈钢量杯2L | 2000ml | 个 | 1 |
| 186  | 量杯 | 1000ml | 个 | 1 |
| 187  | 量杯 | 170X135MM 2 LTR | 个 | 1 |
| 188  | 量杯 | 3LTR | 个 | 1 |
| 189  | 骨锯 | 35 CM | 个 | 1 |
| 190  | 锯片 | 35 CM | 个 | 1 |
| 191  | 糖果罐 | 200ml | 个 | 12 |
| 192  | 密封瓶 | （0.75）升 | 个 | 6 |
| 193  | 密封瓶 | 0.5L,H10cm | 个 | 6 |
| 194  | 密封瓶 | 1L,H160mm | 个 | 6 |
| 195  | 粗滤布 | 870\*700mm(1000\*1000mm) | 个 | 1 |
| 196  | 服务勺 | 32 CM | 个 | 10 |
| 197  | 服务勺 | 32 CM | 个 | 10 |
| ※198  | 绞肉机 | 1000g/1分钟；功率1100w，转速1400r/min，不锈钢材质，强力电机 | 个 | 1 |
| 199  | 圆形光级 | 12头 | 个 | 3 |
| 200  | 饺子盒 | 400\*300\*6mm | 个 | 1 |
| 201  | 各类毛刷 | 50mm | 个 | 2 |
| 202  | 不锈钢汁锅 | φ250×H 90×0.8 | 个 | 6 |
| 203  | 不锈钢汁锅 | φ280×H 95×0.8 | 个 | 3 |
| ※204  | 不锈钢汁锅 | φ300×H105×0.8 | 个 | 3 |
| 205  | 汤锅3.8L | Ø20cm,H12cm,3.8L | 个 | 2 |
| 206  | 汤锅6.5L | Ø24cm,H14.5cm,6.5L | 个 | 2 |
| 207  | 平底不粘锅20cm | Ø20cm,H5cm | 个 | 2 |
| 208  | 平底不粘锅32cm | Ø32cm,H6cm | 个 | 2 |
| 209  | 平底不粘锅40cm | Ø40cm,H6cm | 个 | 2 |
| 210  | 铁的煎锅 | φ280×H36，1.2mm厚 | 个 | 6 |
| 211  | 薄饼不粘锅-带柄12cm，H2cm | Ø12cm,H2cm | 个 | 2 |
| 212  | 汤锅0.8L-12cm | Ø12cm,H7cm,0.8L | 个 | 12 |
| ※213  | 汤桶 | 24\*24\*23.5CM 13 L | 个 | 3 |
| 214  | 汤桶 | 24\*24\*16CM 9 L | 个 | 3 |
| 215  | 汤桶 | 15.5\*15.5\*23.5CM5 L | 个 | 6 |
| 216  | 汤桶 | 15.5\*15.5\*16CM 3,5 L | 个 | 6 |
| ※217  | 1/3GN份数盆 | 1/3，65MM | 个 | 10 |
| 218  | 1/3GN份数盆 | 1/3，100MM | 个 | 5 |
| 219  | 1/3GN份数盆 | 1/3，150MM | 个 | 5 |
| 220  | 1/6GN份数盆 | 1/6，100MM | 个 | 10 |
| 221  | 1/6GN份数盆 | 1/6，150MM | 个 | 10 |
| 222  | 1/6GN份数盆盖子 | 1/6盖子 | 个 | 10 |
| 223  | 1/3GN份数盆盖子 | 1/3盖子 | 个 | 10 |
| 224  | 2/1GN份数盘 | 2/1,H20mm | 个 | 15 |
| 225  | 1/1GN份数盘 | 1/1,H20mm | 个 | 30 |
| 226  | 1/1GN份数盆 | 1/1，200MM | 个 | 2 |
| 227  | 1/1GN份数盆 | 1/1，150MM | 个 | 2 |
| 228  | 1/1GN份数盆 | 1/1，65MM | 个 | 2 |
| 229  | 1/2GN份数盘 | 1/2,H20mm | 个 | 20 |
| 230  | 1/1GN份数沥水盘 | 1/1 | 个 | 2 |
| 231  | 1/9GN份数盆 | 1/9，H60mm | 个 | 18 |
| 232  | 1/9GN份数盆 | 1/9，H100mm | 个 | 18 |
| 233  | 1/9GN塑料份数盆 | 1/9，H60mm | 个 | 9 |
| 234  | 1/9GN塑料份数盆 | D176×108×100mm,0.85L | 个 | 9 |
| 235  | 1/6GN塑料份数盆 | D176×162×100mm | 个 | 6 |
| 236  | 1/3GN塑料份数盆 | D325×176×100mm | 个 | 6 |
| 237  | 1/3GN塑料份数盆 | D325×176×150mm | 个 | 3 |
| 238  | 1/2GN塑料份数盆 | D325×265×100mm | 个 | 6 |
| 239  | 1/2GN塑料份数盆 | D325×265×150mm | 个 | 6 |
| 240  | 1/1GN塑料份数盆 | D530×325×100mm | 个 | 6 |
| 241  | 1/1GN塑料份数盆 | D530×325×150mm | 个 | 2 |
| 242  | 1/1GN塑料份数盆 | D530×325×200mm | 个 | 2 |
| 243  | 1/1GN塑料份数盆盖 | 1/1 | 个 | 4 |
| 244  | 1/2GN塑料份数盆盖 | 1/2 | 个 | 6 |
| 245  | 1/3GN塑料份数盆盖 | 1/3 | 个 | 6 |
| 246  | 1/6GN塑料份数盆盖 | 1/6 | 个 | 6 |
| 247  | 1/9GN塑料份数盆盖 | 19 | 个 | 9 |
| 248  | 带盖方形咖啡盅 | Stackable container with lid transparent 1.9 ltr | 个 | 12 |
| 249  | 带盖方形咖啡盅 | Stackable container with lid transparent 3.8 ltr | 个 | 6 |
| 250  | 护手尼龙手柄蚝刀 | 10cm | 个 | 1 |
| 251  | 椭圆形黑色手柄磨刀棒-30CM | 30cm | 个 | 1 |
| 252  | 饼房锯齿面包刀白色手柄-36厘米 | 36cm | 个 | 1 |
| 253  | 面包刀白色手柄-21厘米 | 21cm | 个 | 1 |
| 254  | 蛋糕刀白色手柄-36厘米 | 36cm | 个 | 1 |
| 255  | 可分割的厨房剪刀-18厘米 | 18cm | 个 | 1 |
| 256  | 家禽剪-24厘米 | 24cm | 个 | 1 |
| 257  | 柠檬装饰刀 | 10cm | 个 | 1 |
| 258  | 六孔刮丝器 | 10cm | 个 | 1 |
| 259  | 柑橘刨丝器 | 10cm | 个 | 1 |
| 260  |  挖球器-2.5厘米 | 20cm | 个 | 1 |
| 261  |  挖球器-1.5厘米 | 20cm | 个 | 1 |
| 262  | 双头挖球器  | 20cm | 个 | 1 |
| 263  | 芦笋削皮机 | 25c m | 个 | 1 |
| 264  | 苹果去芯机 | 　304不锈钢；长：22.5CM、手柄直径:2cm | 个 | 1 |
| 265  | 瓷器 | 套装；骨质瓷 | 套 | 10 |
| 266  | 有手柄的搅拌碗 - 32厘米 | Ø32cm,H18cm,9.5L | 个 | 1 |
| 267  | 搅拌碗座 | Ø22cm | 个 | 1 |
| 268  | 冰淇淋勺-30毫米 | Ø30mm,1/100L | 个 | 1 |
| 269  | 冰淇淋勺-43毫米 | Ø43mm,1/50L | 个 | 1 |
| 270  | 冰淇淋勺-50毫米 | Ø50cm | 个 | 1 |
| 271  | 发泡器1 LT | 8\*20cm | 个 | 2 |
| 272  | 旋转蛋糕板- 32厘米 | Ø32cm | 个 | 1 |
| 273  | 粉筛 | Ø7cm,H9cm | 个 | 3 |
| 274  | 面粉筛- 12厘米 | Ø12cm,H13cm | 个 | 1 |
| 275  | 雕刻刀 | 15个/套 | 个 | 1 |
| 276  | 温度计 | Ø5cm,scala：10℃ | 个 | 1 |
| 277  | 轮刀 | Ø55mm,L24cm | 个 | 1 |
| 278  | 高温手套 | L27.5cm | 个 | 1 |
| 279  | 面团造型器 | 15cm | 个 | 1 |
| 280  | 面团造型器 | 15cm | 个 | 1 |
| 281  | 硅胶高温布 | 555mmx360m Depth 10cm | 个 | 5 |
| 282  | 凉网 | 8寸、12寸 | 个 | 2 |
| 283  | 手动沙拉调拌器 | D33xH 43cm,12IT | 个 | 1 |
| 284  | 鸡蛋片器 | 21X8cm, H4.5cm | 个 | 1 |
| 285  | 压土豆泥器 | Ø8.5cm | 个 | 1 |
| 286  | 曼陀林切菜机 | 40\*12\*H28cm 1.6kg | 个 | 1 |
| 287  | 日本曼陀林切片机 | 15\*35\*H3.3cm 480gr | 个 | 1 |
| 288  | 松露刨 | Ø36cm,H23cm,5.5L | 个 | 1 |
| 289  | 电子测温笔 | 20cm | 个 | 1 |
| 290  | 数字表0-99分 | 19h/59m | 个 | 3 |
| 291  | 漏斗20cm | 196004 Ø20cm | 个 | 1 |
| 292  | 小型洗碗机 | 外形尺寸 :690x780x1475mm 向均可 洗涤筐尺寸:500x500x100 mm 最大洗涤高度 :420 mm 向上一 最大洗涤量 :60筐 耗水量:3L/筐洗涤温度:60-65℃ 漂洗温度:82-90℃进水压力:0.25-0.5Mpa 工作台高度:850mm电源要求 :380V/50Hz/3N 电加热总功率:4.6/6.6/8.6/15.6kw选配ptc加热总功率:4/6/8kw/12不锈钢加热管率:6.6kw | 个 | 1 |
| 293  | 风干机 | 40\*40\*h50cm | 个 | 1 |
| 294  | 专业款充电式烟熏枪 | 尺寸：214×159×70mm |  | 1 |
| 295  | 红酒杯 | 无铅水晶玻璃，直径9\*高26cm容量590ml | 个 | 15 |
| ※296  | 波尔多酒杯 | 无铅水晶玻璃，直径9\*高23cm容量480ml | 个 | 15 |
| 297  | 水杯 | 无铅水晶玻璃，直径7\*高23cm | 个 | 15 |
| ※298  | 勃肯第酒杯 | 无铅水晶玻璃，直径10\*高25cm | 个 | 15 |
| 299  | 葡萄酒杯 | 无铅水晶玻璃，直径10\*高27cm | 个 | 15 |
| 300  | 1.5L精美大酒瓶 | 无铅水晶玻璃，H.330mm·13.0inø234mm·9.2in1500ml·50.7oz | 个 | 2 |
| 301  | 0.75L精美酒瓶 | 无铅水晶玻璃，H.360mm·14.2inø132mm·5.2in750ml·25.3oz | 个 | 2 |
| 302  | 多功能水杯 | 无铅水晶玻璃，H. 127 mm·5.0 inø 90 mm·3.5 in548 ml·18.5 oz | 个 | 15 |
| 303  | 水杯 | 无铅水晶玻璃，H. 114 mm·4.5 inø 81 mm·3.2 in385 ml·13.0 oz | 个 | 15 |
| 304  | 冰山水杯 | 无铅水晶玻璃，H. 160 mm·6.3 in ø 71 mm·2.8 in 490 ml·16.6 oz | 个 | 15 |
| ※305  | 冰山水杯 | 无铅水晶玻璃，H. 95 mm·3.7 in ø 89 mm·3.5 in 400 ml·13.5 oz | 个 | 15 |
| 306  | 高水杯 | 无铅水晶玻璃，10\*h27cm。50oz | 个 | 2 |
| ※307  | 主勺 | 18cm；304不锈钢 | 把 | 15 |
| ※308  | 主叉 | 18cm；304不锈钢 | 把 | 15 |
| ※309  | 主刀 | 19cm；304不锈钢 | 把 | 15 |
| 310  | 甜品勺 | 14cm；304不锈钢 | 把 | 15 |
| 311  | 甜品叉 | 14cm；304不锈钢 | 把 | 15 |
| 312  | 甜品刀 | 14cm；304不锈钢 | 把 | 15 |
| 313  | 咖啡勺 | 10cm；304不锈钢 | 把 | 15 |
| 314  | 意式咖啡勺 | 10cm；304不锈钢 | 把 | 15 |
| 315  | 咖啡勺长 | 15cm；304不锈钢 | 把 | 15 |
| 316  | 鱼叉 | 16cm；304不锈钢 | 把 | 15 |
| 317  | 鱼刀 | 16cm；304不锈钢 | 把 | 15 |
| 318  | 牡蛎叉 | 8cm；304不锈钢 | 把 | 15 |
| ※319  | 蛋糕叉 | 8cm；304不锈钢 | 把 | 15 |
| 320  | 黄油刀 | 12cm；304不锈钢 | 把 | 15 |
| 321  | 冰茶勺 | 10cm；304不锈钢 | 把 | 15 |
| 322  | 牛排刀 | 18cm；304不锈钢 | 把 | 15 |
| ※323  | 汤勺 | 16cm；304不锈钢 | 把 | 15 |
| ※324  | 10”浅盘-磨砂白 | 25.4\*2.6cm | 个 | 15 |
| 325  | 12.5”浅盘-磨砂白 | 31\*2.7cm | 个 | 15 |
| ※326  | 16”鱼盘-磨砂白 | 41.5\*20.5\*3.8cm | 个 | 15 |
| ※327  | 味碟-磨砂白 | 8\*5\*4cm | 个 | 15 |
| ※328  | 8”圆盘-磨砂白 | 19.8\*1.5cm | 个 | 15 |
| 329  | 6”浅盘-磨砂白 | 15.2\*1.7cm | 个 | 15 |
| ※330  | 10.25”特色干捞-磨砂白 | 26.2\*21.8\*6cm | 个 | 15 |
| ※331  | 7.5”位上汤盘-磨砂白 | 19.2\*5.6cm | 个 | 15 |
| ※332  | 茶壶-磨砂白 | 23\*14.5\*12.8cm | 个 | 15 |
| 333  | 8.5"圆盘-磨砂黑 | 22\*2.3 | 个 | 15 |
| ※334  | 9.25”圆盘/加厚-磨砂白 | 23.7\*1.6cm | 个 | 15 |
| ※335  | 糖缸-磨砂白 | 盖：7.3\*3.7cm/ 身：9\*5cm | 个 | 15 |
| ※336  | 5.5”底碟-磨砂白 | 13.5\*1.8cm | 个 | 15 |
| 337  | 牙签盅-磨砂白 | 3.8\*4.4\*6cm | 个 | 5 |
| 338  | 味具(1孔)-磨砂白 | 3.8\*4.4\*6.5cm | 个 | 15 |
| 339  | 味具(3孔)-磨砂白 | 3.8\*4.4\*6.5cm | 个 | 15 |
| 340  | 味具托碟-磨砂白 | 14.4\*6.2\*1.6cm | 个 | 15 |
| ※341  | 咖啡杯-磨砂白 | 11.7\*8.5\*6cm | 个 | 14 |
| 342  | 咖啡杯底碟-磨砂白 | 15\*2.1cm | 个 | 15 |
| 343  | 浓缩咖啡杯-磨砂白 | 9.5\*6.8\*5cm | 个 | 15 |
| 344  | 浓缩咖啡杯底碟-磨砂白 | 12.2\*1.8cm | 个 | 15 |
| ※345  | 水杯-磨砂白 | 7.5\*8.7cm | 个 | 15 |
| ※346  | 中号奶勺-磨砂白 | 7.4\*7\*7.2 | 个 | 15 |
| 347  | 小号奶勺-磨砂白 | 6\*5.7\*6cm | 个 | 15 |
| 348  | 碗-磨砂白 | 20\*5cm | 个 | 15 |
| 349  | 10”深盘-磨砂白 | 25.7\*5cm | 个 | 15 |
| 350  | 12”深盘-磨砂白 | 30.7\*5.5cm | 个 | 15 |
| 351  | 火腿刀 | 28cm | 个 | 1 |
| 352  | 三文鱼刀 | 26cm | 个 | 1 |
| 353  | 削皮刀8cm | 8cm | 个 | 1 |
| 354  | 芝士刀10cm | 10cm | 个 | 1 |
| 355  | 干酪刀15cm | 15cm | 个 | 1 |
| 356  | 直叉-16CM | 16cm | 个 | 1 |
| 357  | 直叉 - 重型 | 25cm | 个 | 1 |

（2）商务要求

★2.1交货期：自接到采购人通知之日起30日历天内送货安装调试完毕。

★2.2交货地点：山东省城市服务技师学院（指定地点）。

★2.3付款方式：安装调试完毕并验收合格后凭发票、验收报告单支付合同总价的97%，余款质保期满后支付。

2.4验收

2.4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与磋商文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

2.4.2货物由成交供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

2.5质量保证期

2.5.1质量保证期：1包自验收合格之日不低于5年，2包自验收合格之日不低于3年，参数中有具体要求的按要求执行，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

2.5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

三、需求公示时间

本项目采购需求公示期限为3天。

四、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于采购需求公示期限结束前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人或同级财政部门提出投诉。

五、项目联系人

采购人:山东省城市服务技师学院

采购代理机构：山东盛和招标代理有限公司

联系方式：0532-67737979

六、采购需求最终以采购公告、采购文件为准。